**Ogłoszenie nr 500065373-N-2018 z dnia 26-03-2018 r.**

Gmina Wymiarki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

nieobowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 527185-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Wymiarki, Krajowy numer identyfikacyjny 97077047400000, ul. ul. Księcia Witolda  5, 68131   Wymiarki, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 360 40 45, e-mail grunty@wymiarki.pl, faks 0-68 360 40 62.
Adres strony internetowej (url): www.wymiarki.eu

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Kanalizacja sanitarna; 1) ul. Kościuszki: od studni istniejącej S 9 do studni S 35, 2) ul. Sikorskiego: od studni S 9 do studni S 47 – S 56 i studni S 57, 3) odcinek kanalizacji sanitarnej łączący ulicę Kościuszki z Wiejską, 4) odcinek kanalizacji sanitarnej łączący działki o numerach 64/2, 64/6, 64/9, 60/1, 5) odcinek od studni S 29 do S 37 i S 36 – przechodzący przez plac targowy Budowa studni z kręgów betonowych żelbetowych na sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 1000 mm łączonych na uszczelki, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV litych typu ciężkiego o śr. 200 x 5,9 mm, budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej o śr. 160 x 4,7mm wraz z budową studzienek rewizyjnych z PCV o śr. 425 mm z włazem żeliwnym. Przykanaliki wykonane będą do budynków: - ul. Sikorskiego do bud nr 3, 1x3 i g, nr 6,3, 4x2, 2x2, nr 16 w ul. Kościuszki - ul. Kościuszki strona prawa nr 27 x2, nr 25 x2, nr 23, nr 21, nr 19, nr 15 i dz. nr 151, nr 13x2, nr 11, nr 9 dz. nr 155, dz. nr 156, nr 5 dz. nr 157/3, nr 3 dz.nr 158, budynek II dz. nr 159/1 - ul. Kościuszki strona lewa nr 14, nr 12, nr 10, nr 8, nr 4, nr 2 i ul. Ks. Witolda dz. nr 64/9, 62/2, 61/2, 60/1, 60,3 - ul. Wiejska do bud nr 1, nr 2, Sieć wody Roboty budowlane wraz z robotami towarzyszącymi obejmujące wykonanie sieci wodociągowej w zakresie: 1) ul. Kościuszki, sieć o średnicy 160 mm z rur PE 2) ul. Kościuszki, sieć o średnicy 110 mm z rur PE 3) ul. Sikorskiego, sieć o średnicy 110 mm z rur PE 4) przyłączenie do sieci istniejących budynków 5) montaż hydrantów w ulicy Kościuszki i Sikorskiego 6) montaż zasuw wodnych na trasie rurociągów w ul. Kościuszki i Sikorskiego Nawierzchnie drogowe i chodniki dla kanalizacji sanitarnej i przykanalików. Roboty budowlane towarzyszące wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików kanalizacji sanitarnej – rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni drogi oraz chodnika: 1) ul Kościuszki - nawierzchnia brukowa z krawężnikiem 2) ul. Kościuszki - nawierzchnia z płytek betonowych 3) ul. Sikorskiego – nawierzchnia brukowa z krawężnikiem 4) nawierzchnia z kostki Polbruk do działki 60/1 – 5) uwzględniono odzysk materiału uzyskany przy rozbiórce nawierzchni brukowej i kostki Polbruk – materiał inwestora Nawierzchnie drogowe i chodniki dla sieci wodociągowej 1) ul Kościuszki - nawierzchnia brukowa z krawężnikiem 2) ul. Kościuszki - nawierzchnia z płytek betonowych 3) ul. Sikorskiego – nawierzchnia brukowa z krawężnikiem 4) przy realizacji uwzględniono odzysk materiału uzyskany przy rozbiórce nawierzchni brukowej – materiał inwestora

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:** 45100000-8, 45231300-8, 45232100-3, 45233124-4, 45233260-9

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
| Postępowanie / część zostało unieważnionetakNależy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta  |
|  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

|  |
| --- |
| Copyright © 2010 [Urząd Zamówień Publicznych](http://www.uzp.gov.pl)  |